[bookmark: _Toc29536]第三章  采购需求
前注：
[bookmark: _Toc18775][bookmark: _Toc22353][bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc26349]本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
一、采购需求前附表
	[bookmark: _Hlk16461016]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	经采购人验收合格后，一次性付清。

	2
	服务地点
	安庆职业技术学院

	3
	服务期限
	合同签订后一年


[bookmark: _Toc14899]
二、设备维保运行清单
	序号
	品牌型号
	型号
	数量
	单位
	用途
	在保状态
	设备年限

	1
	锐捷RG-BDS
	RG-BDS-TSP G1
	1
	套
	网络检测平台
	过保
	2020年

	2
	锐捷RG-ONC-AIO-H
	RG-ONC-AIO-H
	1
	套
	SDN控制器
	过保
	2020年

	
	
	RG-ONC
	1
	套
	
	
	

	
	
	RG-ONC-DEVICE-200
	1
	套
	
	
	

	
	
	RG-ONC-PFOL
	1
	套
	
	
	

	3
	锐捷RG-RSR7708-X
	RG-RSR7708-X
	1
	台
	核心路由器
	过保
	2018年

	
	
	RSR7708-SRCMI-X
	2
	块
	
	
	

	
	
	RSR7708-DSF-X
	2
	块
	
	
	

	
	
	RSR77-SIP5-X
	1
	块
	
	
	

	
	
	ENM-4XS
	1
	块
	
	
	

	
	
	DFNM-32GT/16SFP
	1
	块
	
	
	

	
	
	RG-PA1600-RI
	2
	块
	
	
	

	4
	锐捷RG-S8605E
	S8605E
	2
	台
	核心交换机
	过保
	2020年

	
	
	M8600E-24GT/8SFP-EB 
	4
	块
	
	
	

	
	
	M8600E-48XS-DC 
	2
	块
	
	
	

	
	
	M8600E-CM
	2
	块
	
	
	

	
	
	RG-PA600I
	4
	块
	
	
	

	5
	锐捷RG-SAM
	RG-SAM
	1
	套
	认证平台
	过保
	2020年

	6
	锐捷RG-Eportal
	RG-Eportal
	1
	套
	认证组件
	过保
	2020年

	7
	锐捷RG-RIIL
	RG-RIIL
	1
	套
	运维管理平台
	过保
	2020年

	8
	锐捷RG-S2910-24GT4SFP-UP-H
	S2910-24GT4SFP-UP-H
	15
	台
	接入交换机
	过保
	2020年



三、建设服务需求
	服务名称
	内容
	数量
	单位
	备注

	设备维保
	对软硬件维保服务。其主要内容及其要求如下：
1、核心交换机（锐捷RG-S8605E，两台）
（1）服务要求
购买相关原厂维保服务（特征库升级除外）、保障设备 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、安全加固优化、软故障排除、硬件故障备件更换，设备远程季度巡检（每年2次，提供设备巡检报告）。
2、核心路由器（锐捷RG-RSR7708-X，1 台）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障设备 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
3、SDN控制器（锐捷RG-ONC-AIO-H，1 台）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障设备 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
4、网络检测平台（锐捷RG-BDS，1 台）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障设备 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
5、接入交换机（锐捷S2910-24GT4SFP-UP-H，15 台）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障设备 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
6、认证平台（锐捷RG-SAM，1 套）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障系统 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
7、WEB认证Portal（锐捷RG-Eportal，1 套）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障系统 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。
8、运维管理平台（锐捷RG-RIIL，1 套）
（1）服务要求
购买相关原厂续保服务，保障系统 7×24 小时无故障运行。
（2）服务内容
原厂服务：7×24 小时热线受理、在线技术支持、远程技术咨询、远程故障处理、设备季度巡检（每年2次）、故障排除、硬件保修。

针对以上原厂服务内容，要求签订合同前需出具原厂质保服务承诺函并加盖原厂公章。

	1
	项
	

	IPv6改造升级服务
	1、校园网 IPv4/IPv6 双栈部署
对校园网全网进行 IPv4/IPv6 双栈网络改造，实现IPv4 认证、IPv6 放行运行模式。
2、IPv6 地址与路由规划设计
根据学校网络架构与业务需求，提供完整 IPv6 规划方案，包含IPv6 地址设计、实施方案设计、路由规划设计、出口策略设计，确保网络可扩展、易运维。
3、网络设备 IPv6 功能配置
完成核心交换机、路由器、出口安全设备等全网设备的 IPv6 功能激活、接口配置、路由发布、转发策略调试，保障 IPv6 流量正常通行。
4、IPv6 全面测试与验收报告
提供规范 IPv6 测试报告，包含：
· 连通性测试：跨区域 IPv6 通信验证（traceroute6 测试）
· 业务测试：IPv6 业务访问可用性测试
· 审计验证：模拟用户访问生成日志并可回溯
5、IPv6 现场运维培训
提供厂家 IPv6 现场实操培训，内容包括IPv6 地址配置、故障排查、日常维护，提供正式培训 PPT 课件。
	1
	项
	

	认证能力升级服务
	1、EDUROOM 联校认证对接
按教育网规范完成与 EDUROOM 平台对接，实现校内账号跨校统一身份认证，满足跨校资源访问与业务协作需求。
2、认证系统安全与运维优化
对认证系统进行安全加固，优化账号管理策略；提供认证系统操作培训，提升校内运维人员独立管理能力。
	1
	项
	

	运维平台升级
	对现有运维平台进行升级：
统一监控：网络设备、安全设备、服务器、存储、虚拟化等支持多厂商设备。
精准告警：智能降噪、根因分析、自动关联，告警准确率高。
健康检查+风险闭环：自动巡检、隐患识别、处置建议、报告输出。
资产与配置管理：IT资产全生命周期、配置自动发现与刷新。
可视化大屏：拓扑、业务链路、性能报表，运维态势直观呈现。
	1
	项
	

	全网IP规划及整改服务
	1、全网现状梳理与 IP 地址重新规划
全面梳理校园网现有网络架构、IP 地址分配、VLAN 规划、路由策略；按一个 VLAN 对应一个 IP 段标准重新规划全网IP地址（按采购人需求规划），消除地址段重叠、DHCP 冲突、路由策略复杂等问题，提升地址可读性与扩展性。
2、路由策略优化与最优路径调整
优化现有静态路由、策略路由配置，简化路由表，减少路由环路与冗余，实现业务流量最优路径转发，降低出口故障切换时间，提升网络整体转发效率与稳定性。
3、网络架构优化调整
优化数据中心网络架构，采用虚拟化技术组建数据中心核心，将业务网关部署在数据中心核心设备；数据中心核心与校园网核心采用三层架构互联，提升架构可靠性、扩展性与维护便捷性。
4、全网边缘设备安全加固
对全网接入交换机、汇聚设备进行安全加固，开启源地址校验、ARP 防欺骗、广播风暴抑制、常见病毒端口封禁等安全策略，提升边缘接入安全能力，降低内网安全风险。
5、设备访问安全强化
对全网在网设备统一实施访问控制优化：禁用 Telnet、HTTP 等不安全协议，强制使用 SSHv2、HTTPS 管理方式；遵循最小权限原则，配置基于角色的访问控制（RBAC）；关闭设备不必要服务与端口，提升设备自身安全性。
6、DHCP 服务优化
对校园网DHCP服务进行全面评估与优化，提升解析效率与地址分配稳定性；根据需要部署DHCP冗余服务，提升可靠性；优化地址租期、网关等分配选项，降低终端获取地址失败率。
7、运维平台可视化管理完善
完成全网设备在运维平台的标准化纳管，实现链路状态、设备状态、端口流量、拓扑结构的统一可视化展示与监控，提升运维效率与故障定位速度。
8、向采购人提供完整的校园网络IP规划的全部电子资料。
	1
	项
	

	校园网络（有线）弱电间整理服务
	1、弱电间全覆盖整治
完成全校共12 间弱电间标准化整理、规整与环境清理，确保所有弱电间环境整洁、布线规范、安全合规。
2、强弱电分离整改
将网络设备强电与监控、门禁、广播等其他子系统强电实施物理分离布线，分路敷设、分区走线，严禁混扎混走；为网络设备供电配置独立空开单独控制，实现分路供电、安全隔离，消除电气安全隐患。
3、弱电间环境清理
全面清理弱电间内废弃纸箱、线缆、工具、耗材等全部杂物，保持室内无冗余物品、无堵塞通道；使用专业吸尘器对机柜内部、设备表面、地面、线槽、桥架进行全面除尘清灰，提升设备散热与运行安全性。
4、布线与标识规范
对弱电间内网络线缆进行整理、绑扎、理顺，固定到位；对关键链路、端口、配线架进行统一标识，便于后期维护与故障排查。
5、光缆光纤整理（含光纤熔纤）
	1
	项
	

	钢制桥架
	1、规格：200*100mm
2、具体按现场实际量结算
3、含固定螺丝、安装、连接等配件
	150
	米
	

	剩余电流动作保护断路器
	额定电流 12A 一体式漏电保护装置（含明装空开盒），具备过载保护、短路保护、剩余电流动作保护功能，动作灵敏可靠，符合现行电气安装标准。
	16
	套
	

	电源线
	RVV3×2.5mm² 铜芯软电源线，额定电压 300/500V，阻燃绝缘，符合国标及项目供电要求。
	800
	米
	


四、报价要求
1、本项目报价最高限价为28.5万元，包括但不限于：本项目需求的全部服务需求、人工、安装调试、配件辅材费等完成项目应有的全部费用，响应人需做出合理的判断和估价，一旦成交不得再向采购人收取任何费用。
2、项目实施前要保存好现有的网络规划配置、网络设备配置等，项目实施完成后要保证校园网络正常运行。
五、验收
成交人和采购人双方共同实施验收工作，验收结果和验收报告经双方确认后生效。

备注：
1.供应商应按照采购文件要求提供证明材料（如有）。若供应商提供了采购文件未要求的证明材料，磋商小组将不予评审。 
2.供应商提供的证明材料（如有）须清晰的反映评审内容，如因材料模糊不清，导致磋商小组无法辨认的，磋商小组可以不予认可，一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _GoBack]
