# 货物需求及技术要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于招标文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。**

**1、在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2、根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。**

**3、中标人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

1. **货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 竞争性磋商技术参数 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 备注 |
| 1 | 2号教学楼高压柜3G1 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 2 | 2号教学楼高压柜3G2 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 3 | 2号教学楼高压柜3G3 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 4 | 2号教学楼高压柜3G4 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 5 | 2号教学楼高压柜3G5 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 6 | 图文中心高压柜3G1 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 7 | 图文中心高压柜3G2 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 8 | 图文中心高压柜3G3 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 9 | 实训楼高压柜3G1 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 10 | 实训楼高压柜3G2 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 11 | 实训楼高压柜3G3 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 12 | 实训楼高压柜3G4 | 详见图纸。 | 台 | 1 | 工业 |  |
| 13 | 直流屏 | 详见图纸。 | 台 | 3 | 工业 |  |
| **说明：****1、磋商响应人的磋商响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等；****2、以上高压柜是按图纸的总配电房高压配置图中顺序进行序号编制，磋商响应人在编制谈判响应文件时需注意图纸中的具体技术参数要求；****3、本项目设计施工图中的辅助项目材料（基础槽钢、配电房地坪、器物柜等与本项目有关所有其他辅材）含在投标报价内，无需单独报价。****4、成交人须按采购人提供的设计图纸施工。成交人须充分考虑学校用电的特殊性，施工中停电须提前报采购人审批，同意后方可施工；****5、磋商响应人应当在磋商响应文件中列出完成本项目供货、安装并通过验收所需的全部费用。磋商响应人投标前可以勘探现场，对工程的具体工程量、地理位置、施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行察勘。按要求并结合现场实际情况，根据现场情况制定技术合理、安全可靠的施工方案。工程施工时按照施工方案确保周边设施的安全。成交后签订合同时和供货安装过程中，磋商响应人不得以不了解或不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加费用或索赔的要求。****6、成交人必须完善自身的安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生，尤其是施工人员的人身安全，若发生将由相关部门严肃处理，由施工方承担法律及经济责任。采购人在工程施工检查中，如发现质量、安全、文明措施不到位，造成事故隐患的，将对成交人处以罚款、停工整顿，由此造成的损失由成交人承担。****7、成交人所有成交设备和材料到学校时验货（符合竞争性磋商文件的要求）合格后，才允许进场安装，凡不符合竞争性磋商文件要求的设备，必须更换成符合竞争性磋商文件要求的设备才允许进场安装调试，否则，采购人有权要求成交人停止供货或解除本项目采购合同，同时需承担由此所造成的直接和间接损失。****8、所投高压柜须具有型式试验报告，型式试验报告的复印件或扫描件或影印件在成交通知书发出后7个工作日内提供给采购人进行查验，若成交人未在竞争性磋商文件要求的期限内提供或成交人提供的材料不能完全符合竞争性磋商文件要求，则视为虚假响应。****9、12台高压柜必须是同一厂家生产（同一品牌），3台壁挂直流屏必须是同一厂家生产（同一品牌）。****本次采购最高限价：人民币伍拾玖万伍仟元整（¥595000.00元）**  |

###

### 二、更新方案及人员培训要求

1、更新方案：原址更新，拆除原高压柜14台（成交人负责将拆除原高压柜14台堆放到采购人指定的地点），更新安装高压柜12台和壁挂直流屏3台，即进线柜3台、PT柜3台、出线柜6台、壁挂直流屏3台。**具体见设计图纸。**

2、货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 三、货物质量及售后服务要求

 1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

 2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，竞争性磋商文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 四、验收

项目完工后成交人应先自检合格，然后采购人组织相关专家等人员实施验收工作。