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1.本供货要求提出的技术参数及要求为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，响应人应保证提供符合或优于本技术参数及要求和有关标准、规范的优质产品； 
2.为鼓励不同品牌的充分竞争，如某货物的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求的响应情况进行说明，且该说明须经谈判小组审核认可； 
3.如供货要求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，为有助于响应人选择响应产品，上述品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。响应人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但响应时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；
4.采购人保留在签订合同之前对本技术规格及要求进行补充和修改的权利，成交人应予以配合；
5.成交人提供的货物必须是全新未启用的符合国家、行业最新标准的合格产品，成交人如果提供劣质产品，采购人有权取消成交资格；如在质保过程中一经发现提供劣质产品，采购人有权要求成交人整改。
一、商务要求：
	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安庆职业技术学院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日历天内完成供货安装调试

	4
	免费质保期
	六年



二、技术要求一览表
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	嵌入式天花机
	制冷量≥12 KW
制热量≥14KW
额定功率>80W
最大风量≥1600m³/h
最大噪音≤50dB(A)
电源：220V
	10
	台
	1台变频室外机拖2台嵌入式天花机（注：1拖2形式）。

	2
	变频室外机
	制冷量≥24KW
制热量≥26KW
制冷额定功率≤8.6KW
制热额定功率≤8KW
最大噪音≤60dB(A)
APF≥4.2 电源380V
	5
	台
	

	服务部分

	序号
	服务名称
	服务要求
	数量
	单位
	备注

	3
	辅材及其他
	3*16mm² +2电缆(硬)≥15米
3*4mm²+1电缆(软)≥200米
开关，线管等辅材
人工、铝方通
	1
	项
	根据现场实际安装需要核定

	说明：
1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
3.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料（如有）。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。
4.本项目采用固定总价包干模式，合同总价已完整涵盖中央空调设备采购、运输装卸、就位安装、系统调试、管线辅材、高空作业费及验收交付等全部费用。供应商须确保设备按规范安装到位并达到正常投用标准，采购人无需就安装环节另行支付任何追加费用，供应商不得以施工难度、材料损耗、现场环境等任何理由提出额外增项或费用追加要求。


三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，成交供应商应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：成交供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
五、验收     
 成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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