                                         
[bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc9468]第三章   货物需求及技术要求
[bookmark: _Toc20302][bookmark: _Toc7241]为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。
一、商务要求：
	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安庆职业技术学院

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起40日历天内完成配套基础改造、供货、调试、安装

	4
	免费质保期
	风管机整机保修‌6年，其他3年



二、技术要求一览表
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量
	备注

	1
	全钢操作台
	一、规格尺寸：
中央台≥6000（长mm）*1200（宽mm）*850（高mm）2组，边台≥6000（长mm）*600（宽mm）*850（高mm）1组；
二、技术要求：
1.台面：采用≥20mm厚一体实芯黑坯体实验室工业陶瓷板台面（釉面细腻，不允许荔枝麻面等粗糙釉面效果、不接受两片薄瓷砖粘贴复合型陶瓷板），台面高温一体烧制成型，耐高温，耐强酸、强碱、强有机溶剂、染色剂等各种化学试剂，耐刮磨，抗污染，抗菌。
1.1静摩擦系数（干态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.71。静摩擦系数（湿态）检测，检测标准依据GB/T4100-2015附录M,检测结果≥0.66。
1.2耐磨性测定：参照GB/T3810.7-2016有釉砖表面耐磨性的测定，检测结果≥5级12000转。耐光色牢度：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果≥5级。
1.3表面耐划痕性能：参照GB/T 17657-2022 4.42标准，检测结果为载荷 4.0N未见划痕。
2.柜体：
2.1柜体采用≥1.0mm厚钢板制作加工，表面环氧树脂粉末静电喷涂，颜色白色，高温固化，抗冲击，采用全自动数控激光切割机下料，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接工艺。柜体结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，柜体深度不低于530mm。门板抽面为内嵌式结构设计，门板抽面均为双层结构，柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。柜体前框架为独立整体焊接结构使柜体更稳定。
2.2门板：采用双层隔音设计，中间填充有隔音材料，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，颜色可选；柜门开合时应设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。柜门无焊连接，为标准化产品，相同规格可以互换，方便后期安装及维护。
2.3五金配件：配置304不锈钢材质合页、全钢一体折弯内嵌隐形拉手或一字暗拉手。
2.4柜体需配备可调地脚，柜体地脚螺母为预埋式。
3.中央操作台需为满柜内凹。
4.边台配置6套不锈钢水槽及水龙头（含上下水及安装）
	批
	1
	供应商需注明所投台面产品品牌。

	2
	钢木操作台
	一、规格：≥600*1500*800mm 2组，≥6000*750*800mm 2组。
二、台面要求：
1、采用≥13mm 厚实芯理化板；
2、台面化学性能指标达到“GB/T 17657-2022”检测标准，满足至少50 项化学试剂测试要求，测试结果均为表面无明显变化，等级为 5 级。包括但不限于以下化学试剂：37%盐酸、65%硝酸、85%磷酸、40%氢氧化钠、98%硫酸、99%乙酸；88%甲酸、40%氢氟酸、正己烷、28%氨水、98%氨水、乙酸正戊酯、5%重铬酸钾、铬酸、乙醚；汽油、65%硝酸+77%硫酸混合液、正丁醇、乙醇（95%）、苯、对甲酚等；
3、台面环保等级：依据GB18580-2025检测标准，要求台面甲醛释放量≤0.010mg/m³，苯酚释放量≤0.005mg/m³；依据GB/T 39600-2021判定为ENF级（响应文件需提供具有CMA 标识的检测报告证明）。
4、台面物理性： 耐磨性能≥3级、 耐沸水≥5级、耐干热≥5级、耐光色牢度≥5级、耐水蒸气≥5级、耐龟裂≥5级、耐湿热≥5级、抗拉强度≥100 Mpa，静曲强度≥155 Mpa（响应文件中提供按GB/T 17657-2022标准检测的具有CMA标识的检测报告证明）；
5、台面板密度及握钉力要求：密度≥1.42g/cm³，面板握钉力≥3330N；理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现（响应文件中提供按GB/T 17657-2022标准检测的具有 CMA标识的检测报告证明）；
三、材质要求
1、主钢框架材质要求：采用≥40×60mm优质冷轧方钢，壁厚≥1.5mm，‌表面经过酸洗、磷化、静电环氧粉末喷涂三道工序，喷涂层厚度≥85μm，整体框架静载承重≥200kg/㎡，长期使用无明显变形，适配各类常规实验仪器摆放需求。
2、柜体材质要求：‌板材规格‌：门板、抽屉面板厚度≥18mm，其余柜体板材厚度≥15mm，均采用三聚氰胺饰面防潮中密度板，环保等级≥E1级。所有板材断面采用厚度≥1.5mm的优质PVC封边条全封边处理，杜绝潮气侵入。
3、‌铰链‌：实验室专用合金铰链，开启角度≥105°，带静音缓冲功能。
4、‌导轨‌：三节静音滚珠导轨，抽拉顺滑无卡顿。
四、配套试剂架,≥12米，≥400*850mm、钢玻结构,≥10mm 钢化玻璃层板。
立柱：≥100mm*40mm*1.0mm，采用≥1.0mm 镀锌钢板折边而成，表面粉末静电喷涂防腐处理，双侧模具冲孔。
支撑件：采用≥1.0mm 厚的镀锌冷轧钢板冲压成型。支撑件悬挂于立柱上，可以上下自由调节。
电源盒：直接设计在立柱上。所有金属件外喷纯环氧树脂，高温固化。固定件采用≥4mm 厚的专用金属件。
	批
	1
	供应商需注明所投台面产品品牌。

	3
	PP药品柜
	1、尺寸：≥900*450*1800mm；
2、主体采用不小于8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
3、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置采用不锈钢部件与非金属材料。
4、上玻璃门嵌入不小于5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。
5、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度不小于180度。
6、拉手采用同柜体材料PP板制作成型。
7、配置一把一体式试剂柜专用智能锁，要求如下：
7.1锁体结构：锁体采用金属材质，双锁舌结构；锁体表面喷涂特氟龙涂料，耐强酸强碱腐蚀，锁舌采用塑料包裹金属的形式，避免化学气体腐蚀；
7.2供电模式：支持3.7v电池和12v电源直供电两种供电模式；使用3.7v电池供电时，仅需一颗电池，电池仓需位于锁体内，不得外接或暴露引线于锁体外；12v电源直供电模式下，智能锁不使用电池亦可正常工作；
7.3锁舌采用双锁舌结构，两个锁舌均采用ABS塑料包裹304不锈钢，具备抗腐蚀能力；
7.4解锁模式：一把锁可以进行单/双锁模式切换，单锁模式下用户使用一张IC卡或一部手机扫码即可解锁，双锁模式下需要两张不同用户名下的IC卡或两位不同用户的手机先后进行识别方可解锁；
7.5防爆性能：符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》和GB/T3836.4-2021《爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》（响应文件中提供国家相关机构出具的防爆合格证）；
7.6智能锁通过GA374-2019认证（响应文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告证明，报告可在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台可查，提供该平台的报告编号查询截图，编号需与上述报告一致）。
	台
	1
	供应商需注明所投智能锁品牌及型号

	4
	实验凳
	1、凳面：PU 防静电，φ33CM 
2、脚盘名称：塑料五星脚 
3、材质：PP 增强塑料 
4、表面磨砂处理
5、凳脚半径：≥21CM 
6、高度：40CM-55.5CM
	个
	120
	

	5
	器皿柜
	1、尺寸：≥900*450*1800mm；
2、主体采用不小于8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作，具有耐强酸碱性能。顶部边沿加宽稳定、承重性能更好。对接处均采用同色焊条专业手工经无缝焊接而成，抗强酸、化学药品，耐冲击，不腐蚀，不生锈。
3、连接部分所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉，外部连接装置采用不锈钢部件与非金属材料。
4、上玻璃门嵌入不小于5mm厚玻璃，下PP门板。柜体颜色整体为瓷白色，拉手及合页为蓝色，主体为拆装结构。
5、合页、碰珠、螺丝均采用PP材质耐强酸、强碱等良好性能，柜门开启角度不小于180度。
6、拉手采用同柜体材料PP板制作成型，拉手为U型麻面。
	个
	4
	

	6
	不锈钢操作台
	304不锈钢，国标≥1.0mm厚，≥1500mm*500mm*1200mm，3层
	个
	4
	

	7
	净水机
	1、采用长效反渗透系统；
2、净水流速≥3.2L/min，额定总净水量不低于8000L；
3、大肠杆菌去除率≥99.8545%；
4、MS2噬菌体去除率＞99.999%；
5、成交人需负责该设备的进水、排水、电路改造等；
6、另配复合滤芯1只。
	台
	1
	

	8
	智慧大屏
	一、整机要求
1.整机屏幕≥86英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。
2.整机采用≥12核嵌入式芯片，整机嵌入式系统版本≥15.0，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（响应文件需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或影印件）
3.整机内置≥2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向≥10W高音扬声器≥2个，上朝向≥30W中低音扬声器≥2个，额定总功率≥80W。整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护；（响应文件需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或影印件）
4.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
5.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（响应文件需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或影印件）
6.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。
7.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。
8.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。
9.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。（响应文件需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或影印件）
10.整机支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。
11.整机支持提笔书写，在内置系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。
12.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在嵌入式系统和PC系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
二、计算处理单元
1.主板搭载8核12线程或以上处理器，内存：8GB DDR4内存或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。
2.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计，以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。具有标准PC防盗锁孔。
3.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
4.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
5.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。
三、智慧教学互动软件
1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。
2.能为教师提供≥100TB的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化分类与标记。多媒体素材库的素材能插入互动课件，互动课件内的多媒体素材能在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，实现了教师调用、采集教学素材。
3. 互动教学课件支持定向分享：分享者可将互动课件、课件组推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。
4.支持PPT原生解析，教师可将pptx格式的课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，导入后保留PPT原文件中的文字、图片、表格对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。
5.提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育、特殊教育、职业教育的交互课件。并提供默认排序、最多获取和最新上架三种排序方式。下载时课件可同步至教师个人云空间。
6. 支持将Word文档转换为云教案，云教案能够插入表格、图片、音视频、文档附件。提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于7个。
7.每个模型均配备二维码，可通过平板、手机等智能设备自带功能扫描二维码，即可在屏幕上实时生成三维立体模型，使用户能够在真实环境中查看模型的三维形态，并可进行平移、放大缩小、旋转等操作，为用户提供了沉浸式的交互体验。
8.支持自由授课和登录授课模式；自由授课模式支持教师为未登录状态下快速点击应用开始授课，进行板书演示、课件讲演；登录授课模式支持教师在设备上扫描二维码，系统会自动获取教师的课程信息，多课程时支持手动选择，无课程时支持创建新课程，选中课程后会自动生成课堂码，支持教师复制课堂码分享给学生。
9.支持学生在个人PC上接收到课堂加入邀请，点击课程信息后快速加入课堂；支持学生端在个人PC、移动端上登录平台后输入课堂码，快速加入课堂；开始授课前，支持教师实时查看加入本课堂的学生列表；学生加入课堂后，会自动跟随教师端授课演示画面；授课过程中，支持自动转写教师的授课声音为文字。
10.支持自由模式、纵向模式的书写方式；自由模式支持在画板上任意拖动书写，不限制画板的横向和纵向书写范围，并支持定位板书内容；纵向模式支持锁定白板横向书写范围，通过滑动翻页的形式书写板书内容；板书书写时支持自由调整笔迹颜色及笔触粗细；支持双指滑动板书、长按圈选后移动区域，书写笔迹支持用手背擦除；书写内容各端实时同步更新。（响应文件需提供第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件或影印件）
11.支持对在线学生发起抽选，系统将随机抽选一名学生，用于老师点名。
四、整机保修3年。
	台
	2
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	水槽水龙头
	1、水槽采用全新PP料及色母料，无碳酸钙成分；下水口与水槽一体注塑成型，水槽内壁无缩印，四边平整，表面光滑顺畅，无划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚≥5mm。为防止水槽中间或四周有积液，槽体底部有导流线，需满足如下要求：
（1）耐污染性能：依据GB/T 17657-2022标准，同一份检测报告需包含丙酮（AR，≥99.5%）、过氧化氢（双氧水30%）（AR，≥30.0%）、氨水（氢氧化铵）（AR，25-28%）、硼酸（AR）、环己烷（AR，≥99.5%）、己烷（AR，≥97.0%）、戊烷、液体石蜡（AR，99%）、正辛烷（96%）、糠醛（呋喃甲叉）（AR，99%）、桃醛（0.98）、丙酮（AR，≥99.5%）、丁酮（甲基乙基酮、甲乙酮）（AR，≥99.0%）、环丙基甲基酮（98%）、酚酞（分析纯）、甲酚等至少150种有机、无机试剂，耐污染接触时间≥48h，覆盖/未覆盖玻璃盖板，检验结果均为5级（无明显变化）；
（2）紫外老化测试：依据GB/T 16422.3-2022、GB/T 1766-2008标准，经过紫外老化测试（灯型：UVA-340，辐照度：0.76W·m-2·nm-1，暴露方式：60℃辐照8h、50℃无辐照冷凝4h，试验时长：≥1000h），检测结果：无可视变化，色差≤1.5，无变色，变色等级0级，判定为符合。
2、龙头采用H63黄铜管，使用红冲锻造工艺，不出现砂眼；表面经哑光环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外辐射，耐化学腐蚀；陶瓷阀芯可90度旋转，耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命≥60万次，静态耐压≥2.5MPa；鹅颈出水管可360度旋转；手柄旋钮采用全新PP料，无碳酸钙成分，人体工学设计，手感舒适；供水软管：长度≥1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、渗漏，需满足如下要求：
（1）耐液体化学试剂性能：依据GB/T 11547-2008标准，同一份检测报告需包含硼酸溶液（30%wt）、氟硼酸溶液（50%wt）、氢溴酸（AR40%）、甲酸溶液（40%（w/w））、L-酒石酸溶液（50%（w/v））、单宁酸溶液（20%）、氢氧化钠溶液（50%）、碳酸钾溶液（50%（w/w））、硫代硫酸钠溶液（10%（100g/L））、碳酸钠饱和溶液、碳酸氢钠溶液（7.4%）、亚硫酸氢钠溶液（20%（200g/L））、硫酸钠溶液（10%（100g/L））、硫酸铵溶液（5%）、工业酒精（95%）、正丙醇（99.5%）、正丁醇（AR99.5%）、苯甲醛（AR99%）、乙二醇甲醚（AR99.5%）、乙二醇乙醚（AR99%）、环戊酮（ AR97%）、N,N-二甲基环己胺（98%）、甲酰胺（AR99%）、乙酸甲酯（AR98%）、己二酸二乙酯（AR99%）、乙酸丁酯（AR99.5%）、乙酸戊酯（AR99%）、异戊烷（99%）、三氯乙烯（AR99%）、汽油95号、优级真空泵油68号、L-AN15高级机械油、刚果红指示剂（1%（w/v））、溴酚蓝指示剂（10g/L）、苯甲腈（99%）等至少150种试剂，浸泡时间≥48h，检测结果均为无变化。
（2）拉伸性能：依据GB/T 228.1-2021标准，对原材料（H63黄铜管）进行拉伸测试，检测结果：抗拉强度（Rm）≥557MPa，断后伸长率（A）≤15%，判定为符合。
	套
	6
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	搬迁及安装费
	原实验室钢木实验台 21.6米。搬迁至新实验室，并按照设计要求安装（含操作台用电及插座等）
	项
	1
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	配套基础改造
	1、2间实训室改造，每间约76平米，包含如下内容：
1.1按照设计要求进行水电改造，墙面翻新、地脚线更换、窗帘盒制作及按需安装、开关插座及漏电保护开关等按需安装；墙面白色乳胶漆，施工完要求无开裂空鼓；其他各项配套基础施工改造材质均要求符合国家相关标准。
1.2 约100米35mm²线缆按需安装及并配置配套控制电箱等；
1.3内嵌电子屏框架制作及安装约19平米。
1.4规划设计应符合学院实验室整体风格、元素统一，保证实训教学的实用性。
2、配置智能安全一体机系统1套（供应商需注明所投品牌及型号）：
2.1产品符合GB/T 18802.21-2016《低压电涌保护器 第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)性能要求和试验方法》：冲击耐受能力(1.2/50μs-8/20μs)≥10kV/5kA；（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构依据GB/T 18802.21-2016标准出具的完整检测报告复印件或扫描件）
2.2产品符合GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器性能要求和试验方法》：标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.6kV；（响应文件中提供国家认可的第三方检测机构依据GB/T 18802.11-2020标准出具的完整检测报告复印件或扫描件）
2.3内置触控显示屏≥2.8英寸，可显示监测状态、设备信息和告警信息等，屏显内容包含：防雷器状态、雷击浪涌次数、防雷器温度、防雷器寿命、接地通断、漏电流、温度、湿度、水浸、烟雾、告警信息、安装单位、联系人、联系电话；（响应文件中提供以上各项屏显内容的清晰照片）
2.4支持监测指标实时查询、数据分析、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理；（响应文件中提供以上各项软件功能截图）
2.5网络防雷接口支持POE供电，可为监控摄像头远程供电，管理平台可实时查看监控画面，支持对视频流的网络传输进行优化整形，降低网络传输引发的视频卡顿风险；
	项
	1
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	窗帘
	布艺窗帘，含安装配套辅材等
	米
	32.4
	

	13
	LED灯
	≥600mm*600mm 平板 LED 灯 ，48W 120 珠；
	个
	24
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	风管机
	1、制冷量(KW)： ≥7.2；
2、额定制冷功率(KW)电流(A)：≥2.65/12.5；
3、制热量(KW)： ≥8.6；
4、额定制热功率(KW)/电流(A)：≥2.7/13；
5、配套出风口、回风口及安装辅材（含铜管）；
6、配套86型控制面板。
7、整机保修‌6 年。
	台
	2
	

	15
	线缆
	1、‌额定电压‌：0.6/1kV，符合GB/T 12706-2020要求。
2、‌导体规格‌：4根35mm²相线 + 1根16mm²地线（即 4*35+1*16）。
3、要求导体长期允许最高工作温度90℃。
	米
	100
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	实验台插座及插座盒
	钢制插座盒，配套2只220V，10A五孔插座，2.5mm²铜芯电缆线连接线路 
	个
	20
	

	说明：
1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2.本项目主要标的为表中序号为3的“PP药品柜”和表中序号为8的“智慧大屏”，主要标的名称、品牌、规格型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。
3.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
4.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。
5.响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。


三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，成交供应商应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：成交供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
五、验收     
 成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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