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为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经谈判小组审核认可。
一、商务要求：
	序号
	商务条款名称
	具体要求内容

	1
	付款方式
	供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款。

	2
	供货及安装地点
	安庆职业技术学院

	3
	供货及安装期限
	合同签订后30日历天内完成供货安装调试

	4
	免费质保期
	十年



二、技术要求一览表
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
	单位
	备注

	1
	嵌入式天花机
	制冷量≥12.5KW
制热量≥14KW
额定功率≤130W
最大风量≥2210m3/h
最大噪音≤50dB(A)
电源:220V
	10
	台
	1台变频室外机拖2台嵌入式天花机（注：1拖2形式）。

	2
	变频室外机
	制冷量≥24KW
制热量≥26KW
制冷额定功率≤7.5KW
制热额定功率≤7KW
最大噪音≤58dB(A)
APF值≥5.0
电源:380V
	5
	台
	

	服务部分

	序号
	服务名称
	服务要求
	数量
	单位
	备注

	3
	辅材及其他
	3*16mm² +2电缆(硬)
3*4mm²+1电缆(软)
开关，线管等辅材
人工、铝方通
	1
	项
	

	说明：
1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。
2.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
3.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料（如有）。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。
4.本项目采用固定总价包干模式，合同总价已完整涵盖中央空调设备采购、运输装卸、就位安装、系统调试、管线辅材、高空作业费及验收交付等全部费用。供应商须确保设备按规范安装到位并达到正常投用标准，采购人无需就安装环节另行支付任何追加费用，供应商不得以施工难度、材料损耗、现场环境等任何理由提出额外增项或费用追加要求。


三、人员培训要求
    货物安装、调试、验收合格后，成交供应商应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。
四、货物质量及售后服务要求
    1、货物质量：成交供应商提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。
    2、保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。
五、验收     
 成交供应商和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。
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